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                                                  Особенности воздействующего импульса
1. Очень короткий (2-500 μсек) – первая фаза импульса
2. Нейроподобный. Форма импульса напоминает естественный импульс нервной системы. Но таковым является лишь при постановке на кожу. Без воздействия на кожу на осциллографе виден лишь хаотичный спектр колебаний.
3. Состоит из 2 фаз (см. выше) – биполярный двухфазный спайк без постоянной составляющей второй фазы. Эта вторая фаза и определяет сравнительно высокую лечебную эффективность. Другие методы электролечения тоже вызывают определённые оздоровительные эффекты , но к ним организм быстро привыкает и перестаёт реагировать.
4. Индивидуальная изменчивость импульса: вторая фаза импульса различна по форме и динамике колебаний у разных людей и с разных мест у одного человека.
5. Ток очень малый импульсный, в среднем  µА(микроамперы) – а это критерий того что человек не может получить повреждающее воздействие.
6. Высокоамплитудный – напряжение до 180 В(первый всплеск второй фазы импульса). Но ввиду малого тока повреждающего воздействия не будет. Вариабельность напряжения дополнительный элемент разнообразия импульса.
7. Этих импульсов в одну секунду может быть от 15 до 300(наиболее часто 60 или 90 или вообще меняющаяся частота -  в зависимости от режима). И каждый из них меняется  во времени в зависимости  от характера электрокожных реакций под электродом.
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